	Molekulová fyzika 

a termika
	9.7 NEWTONŮV ZÁKON OCHLAZOVÁNÍ


Fyzikální princip

Newtonův zákon ochlazování: Rychlost ochlazování daného tělesa na vzduchu je přímo úměrná rozdílu teploty Tt tělesa a teploty Tv vzduchu. 

Závislost teploty T na čase t je tedy vyjádřena vztahem:
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Cíl
Ověřit Newtonův zákon ochlazování.

Pomůcky
LabQuest, teploměr TMP-BTA nebo teploměr STS-BTA, nádoba na vodu (např. PET).
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Schéma
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Postup
1. Připojíme teploměr TMP-BTA do vstupu CH1 LabQuestu. 

2. Do PET flašky připravíme horkou vodu z elektrovarné konvice. 
3. Zapneme LabQuest.

4. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 2 čtení/min; Trvání: 180 min.

5. Zvolíme zobrazení Graf [image: image8.png]


. 

6. Vložíme teploměr do horké vody a stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

7. Po skončení měření provedeme analýzu grafu. O jakou funkci se jedná. Určíme parametry funkce.

[image: image9.png]100-

teplota (°C)

20

|
Automaticky proloit kivku pro: M&Feni 1 teplota

t= A'exp(ClB

A 57,39+ 0,05103

C-0,0006448 +-9,947E-007

B: 27,99 +-0,01290

RMSE: 1,005°C

10000 as(s)




8. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky

1. Vyzkoušej, zda Newtonův zákon ochlazování funguje i při ohřívání? Návod: 

a) V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 2 čtení/s; Trvání: 500 s;

b) Zapni měření a vlož studený teploměr do horké vody;

c) Proveď analýzu dané funkce.
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